服务器合计：10台

服务器：8台

负载均衡设备：2台

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号与配置 | 数量 | 用途 |
| 1 | 机架式服务器 | IBM X3650 M4服务器：2个E5-2609 CPU / 16G内存 / 2块300G 15K SAS RAID1 / 双千兆以太网 / 2个750W热插拔电源 / DVD光驱 / 三年7\*24小时保修 | 8 | 用于数据聚合、系统能力、接口或EPG服务、数据库使用。 |
| 2 | 存储 | EMC VNXE3300，双控制器，8个GE前端主机端口，15 \* 2TB 硬盘 | 1 | 用于数据存储 |
| 3 | 三层交换机 | CISCO 3750G 48口 + SFP 4口 | 1 | 用于网络连接 |
| 4 | 光模块 | CISCO单模光模块 | 8 | 用于外联其他系统 |
| 5 | 负载均衡设备 | IBM X3650 M4服务器：2个E5-2609 CPU / 16G内存 / 2块300G 15K SAS RAID1 / 双千兆以太网 / 2个750W热插拔电源 / DVD光驱 / 三年7\*24小时保修 | 2 | 用于接口或EPG服务的负载均衡 |
| 6 | 数据库软件 | Mysql 和 Mongodb | 1 | 系统数据库 |