附二：服务器的配置

PS: 1、以下配置仅供参考。

2、以下服务器数量可以根据访问量适当增减。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务器** | **数量** | **配置** | **单价** |
| 交换机 | 6 | CISCO 3750E-24 | 1.6w |
| 均衡负载  （可以共用） | 2 | BIG-LTM | 30w |
| Portal服务器  （50万用户） | 10 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/16G DDR3/1×300G SAS/1000M NIC\*2/DRAC卡专业版 | 2.5w |
| Cache服务器 | 2 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/32 GBDDR3/ 6×300G SAS/支持RAID5/1000M NIC\*2/ DRAC卡专业版 | 3.5w |
| 数据库服务器 | 6 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/32GBDDR3/ 6\*300G SAS/支持RAID5 /1000M NIC\*2/ DRAC卡专业版 | 3.5w |
| 文件服务器 | 8 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/4\*4GBDDR3/6\*300G SAS/支持RAID5/1000M NIC\*2/ DRAC卡专业版 | 3.5w |
| 监控服务器 | 1 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/16G DDR3/1×300G SAS/1000M NIC\*2/DRAC卡专业版 | 2.5w |
| 管理服务器 | 1 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/16G DDR3/1×300G SAS/1000M NIC\*2/DRAC卡专业版 | 2.5w |
| 同步服务器 | 1 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/16G DDR3/1×300G SAS/1000M NIC\*2/DRAC卡专业版 | 2.5w |
| 备份服务器 | 1 | 2\*XEON 5620 2.4G四核/12M缓存/4\*4GBDDR3/6\*2000 SATA/支持RAID5/1000M NIC\*2/DRAC卡专业版 | 3.5w |
|  |  |  | 161.6w |

网络拓扑图如下：

