**系统硬件配置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 数量 | 配置 | 单价单价(元) | 总价单价(元) |
| 防火墙 | 2 | 硬件防火墙，checkpoint |  |  |
| 负载均衡设备 | 2 | 硬件负载均衡设备，F5 |  |  |
| 交换机 | 2 | CISCO 3750E-24（跟进冗余要求可调整数量） |  |  |
|  | 4 | cisco2960t-48 （跟进冗余要求可调整数量） |  |  |
| Portal服务器（50万用户） | 4 | DELL R420  XEON E5-2420\*1/RAM:8GB/DISK:SAS2.5寸300GB\*4/raid6支持/双电/远程控制卡专业版 |  |  |
| 播发服务器 | 2 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:16GB/DISK:300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*4/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/ |  |  |
| Cache服务器 | 2 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:32GB/DISK:300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*4/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/ |  |  |
| 数据库服务器 | 4 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:32GB/DISK:300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*8/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/ |  |  |
| 文件服务器 | 3 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:8GB/DISK:600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*8/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/ |  |  |
| 监控管理服务器 | 2 | DELL R420  XEON E5-2420\*1/RAM:8GB/DISK:SAS2.5寸300GB\*4/raid6支持/双电/远程控制卡专业版 |  |  |
| 备份服务器 | 1 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:8GB/DISK:600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*8/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/ |  |  |
| 合计 | | | |  |