**附件：设备配置单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 数量 | 配置 |
|  | 2 | Force 10 S50 48口 千兆三层交换 配置2个上行端口 |
| Portal服务器（50万用户） | 2 | DELL R420  XEON E5-2420\*1/RAM:8GB/DISK:SAS2.5寸300GB\*4/raid6支持/双电/远程控制卡专业版。3年原厂服务。 |
| 播发服务器 | 2 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:16GB/DISK:300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*4/raid6 配置PERC H710/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/支持PCIE-SSD；支持cache cade;7个PCI-E3.0 。支持2个内置GPU加速单元，3年原厂服务。 |
| Cache服务器 | 2 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:32GB/DISK:300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*4/raid6 配置PERC H710/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/支持PCIE-SSD；支持cache cade;7个PCI-E3.0 。支持2个内置GPU加速单元，3年原厂服务。 |
| 数据库服务器 | 2 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:32GB/DISK:300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*8/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/支持PCIE-SSD；支持cache cade;7个PCI-E3.0 。支持2个内置GPU加速单元；带硬盘不返还，3年原厂服务。 |
| 文件服务器 | 3 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:8GB/DISK:600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*8/raid6支持PERC H710p/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/支持PCIE-SSD；支持cache cade;7个PCI-E3.0 。支持2个内置GPU加速单元，带硬盘不返还，3年原厂服务。 |
| 监控管理服务器 | 1 | DELL R420  XEON E5-2420\*1/RAM:8GB/DISK:SAS2.5寸300GB\*4/raid6 配置H710 raid卡 /双电/远程控制卡专业版，3年原厂服务。 |
| 备份服务器 | 1 | DELL R720  XEON E5-2650\*1/RAM:8GB/DISK:600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5英寸热插拔硬盘\*8/raid6 配置PERC H710/双电/远程控制卡专业版/2.5" 机箱16硬盘位/支持PCIE-SSD；支持cache cade;7个PCI-E3.0 。支持2个内置GPU加速单元，3年原厂服务。 |
| KVM，折叠液晶 | 1 | 16口KVM ，18.5寸折叠液晶，含线缆 |